| Isolation (n.f.) |  |
| ~ phonique : pose de matériau destiné à préserver un logement ou une pièce du bruit extérieur ambiant. ~ thermique : pose de matériau destiné à la conservation de la chaleur à l'intérieur d'un logement et empêchant, ou en freinant, le phénomène d'échange thermique se produisant naturellement avec l'extérieur. L'isolation thermique d'un logement est établie à partir de trois coefficients : - Le coefficient K définit le pouvoir naturellement isolant des parois. L'isolation est considérée performante lorsque ce coefficient est faible. - Le coefficient G détermine la quantité d'énergie nécessaire à la compensation des déperditions thermiques produites par une variation de 1°C des températures entre l'intérieur et l'extérieur d'un logement. - Le coefficient R définit la faculté des parois à gagner ou à perdre des calories lors du phénomène d'échange thermique. Plus ce coefficient est élevé, plus la paroi offre de performances. |  |
| Voir aussi : Isolant Pont thermique |  |