| Coupe-feu (adj.; n.m. inv.) |  |
| Paroi (mur, cloison, plancher, plafond) ou élément d'une paroi (porte, fourreau de canalisations...), dont la propriété est d'être stable au feu, isolant thermique ou pare-flammes. Classement ~ : Ensemble de normes imposant, aux matériaux et aux équipements répondant à ces critères, un délai normalisé de résistance aux flammes avant qu'elles ne parviennent à les traverser. Appartenance à cette catégorie de matériaux ou d'équipement. Porte coupe-feu 1/2 heure. Cloison coupe-feu deux heures. |  |