# Les termes utilisés en couverture #
### Abergement: Pièce assurant l'étanchéité entre la couverture et une pénétration(souche, solin, lucarne) | ### Faîtage: Ligne la plus haute d'un toit formée par la rencontre des deux versants
### Arêtier: Ligne saillante formée par l'intersection laterale de deux versants d'une toiture | ### Gauche: Tuile incurvée en longueur sur un des deux bord. gauche à gauche ou gauche à droite.
### Bardeau: Élément de bois ou bitume recouvrant les toiture | ### Génoise: Frise de tuiles rondes maçonnée en surplan sur plusieurs rang pour former une corniche.
### Brisis: Versant inférieur des toits | ### Lanterne: Chapeau de ventilation qui fini une prise d'air.
### Chanlatte: Latte de bois biseautée destinée à rattraper l'épaisseur d'une tuile manquante au premier rang en rive d'égout. | ### Liteau: Baguette de bois clouée sur les chevrons qui reçoit les ergots des tuiles.
### Chatière: Tuile destinée à la ventilation de la couverture | ### Noquet: Element de zinc plié pour réaliser l'étanchéité entre les tuiles et les bords d'un mur
### Chéneau ou Gouttière: Conduit situé en partie basse de la ligne d'égout, il est destiné à canliser les eaux de pluie | ### Noue: Arête rampante entre deux pans de toiture
### Croupe: Pan de couverture triangulairedélimité par deux arêtiers et l'égout. | ### Pente: Déclivité d'un pan de toiture
### Dévirure: Solin donnant une pente à des tuiles le long d'un mur délimitant la couverture. | ### Poinçon: Elément de terre cuitedécoratif qui couronne la renconcre d'un faîtage et d'un arêtier ou deux arêtiers.
### Doublis: Double rang de tuiles posées sur la chanlatte | ### Pureau: Partie visible de la tuile ou de l'ardoise, désigne aussi la distance du bord supérieur au bord inférieur dees liteaux.
### Égout: Ligne basse d'un pan de couverture où les eaux de pluie s'écoulent dans la gouttière ou le chéneau | ### Rive: Limite latérale inférieure et supérieure d'un versant de toiture
### Emboîtement: Mode de jonction des tuiles dans lequel les reliefs de l'élément recouvert s'engagent dans les dépressions de l'élément recouvrant | ### Solin: Garnissage en mortier assurant l'étanchéité entre la couverture et un ouvrage en maçonnerie en pénétration.
### Engravure: Bande de Zinc encastrée dans une paroi verticale pour réaliser l'étanchéité d'une pénétration | ### Volige: Pièce de bois clouée sur les chevrons, servant à différent types de couverture.
###
# Avant la pose des tuiles: L'assemblage des tuiles, ne peut assurer à lui seul l'étanchéité de la couverture contre la poussière, la neige poudreuse, les remontées de pluie sous l'effet du vent etc... C'est pourquoi il est nécessaire de poser, avant les tuiles, les gouttières et un écran d'étanchéité. Mais avant de procéder à ces travaux, il faut tenir compte des conditions suivantes La pente du toit, la zone climatique, le site. Après avoir vérifié ces points, on peut choisir de poser un écran étanche pour améliorer la couverture.