#

Pour la ventilation de la sous-toiture sont utilisées des tuiles chatières. Les croupes sont terminées par une rangée d'arêtiers tandis que les faîtes sont surmontés de tuiles faîtières. À l'inverse les noues sont constituées généralement d'un canal en tôle de zinc. Pour éclairer un comble il est possible de placer des tuiles transparentes (de préférence au nord). Pour les traversées et sortie de mât d'antennes, tuyaux de ventilation... il existe des tuiles spéciales. Dans les régions enneigées on peut ajouter sur la toiture des crochets ou des grilles chargées de retenir la neige au dessus des portes et lieux de passage. Le type de toiture est généralement choisi dés le début du projet.

Sous-toiture

La sous-toiture est un film résistant à l'eau qui compense les défauts accidentels d'étanchéité de la couverture, par exemple lors de grand vent, fuite, introduction de neige poudreuse sous les tuiles... Sa pose doit être particulièrement soignée prés des souches de cheminées, fenêtres de toit, sortie de ventilation...

Ce film, en plastique ou tissu bitumé renforcé, est déroulé par lais horizontaux sur les chevrons (en commençant par le bas). Il est maintenu par des contre-lattes (épaisseur 10 ou 15mm) clouées sur les chevrons. La sous-toiture peut faire office de couverture pendant les quelques jours précédant la pose des tuiles.

[modifier]

lattage

Les lattes ou liteaux sont destinées à maintenir les tuiles ou, moins communément, les plaques ou bacs de toiture. Elles sont régulièrement espacées et clouées horizontalement sur les chevrons ou les contre-lattes. La section d'une latte (en sapin ou épicéa) est de l'ordre de 25x50mm. Les lattes doivent être traitées soigneusement, comme la charpente, le plus simple étant d'utiliser une gouttière fermée à chaque extrémité et de les immerger dans un produit insecticide et fongicide. Lors de la pose, rejeter les morceaux comportant des noeux secs et les lattes vrillées ou trop cintrées.

[modifier]

zinguerie

On rassemble sous le terme de zinguerie toutes les opérations de finitions des toitures qui utilisaient autrefois la tôle de zinc. Une grande diversité de solutions s'offrent maintenant aux amateurs :

• tubes, profilés et gouttières en PVC.

• tôle, gouttières, chêneaux en cuivre, en zinc ou en tôle d'acier galvanisée. Tôle d'acier ou d'aluminium peinte.

• feuille d'aluminium bitumé, généralement utilisé pour l'étanchéité des toitures en terrasse. On peut l'employer pour réaliser facilement des solins de formes compliquées.

• la feuille de plomb est très pratique mais assez chère.

Pour la soudure du zinc, du cuivre ou de la tôle galvanisée, un chalumeau au propane est pratiquement obligatoire car une grande puissance de chauffe est nécessaire pour réaliser les soudures à l'étain. Une plieuse, une cisaille d'établi, une cisaille grignoteuse et différentes pinces complètent l'outillage nécessaire.

[modifier]

Gouttières et chéneaux

Alors qu'on utilisait autrefois principalement le zinc, le cuivre et la tôle d'acier galvanisée, les chéneaux et gouttières sont de plus en plus souvent réalisés en PVC, matériau très résistant à l'extérieur et facile à travailler.

Dans la mesure du possible on donnera à la gouttière une pente de 1cm/m en vérifiant que celle-ci est bien rectiligne, sans points bas. Veiller à ce que les feuilles mortes ne s'accumulent pas à l'automne, tailler les arbres dont les branches surplomberaient le toit. Lorsque la neige et la glace s'accumulent, il arrive que des crochets ordinaires flèchissent ; il existe des crochets renforcés pour cela. Dans la mesure du possible on évitera de coller entièrement le tuyau de descente d'eau de pluie pour qu'il reste démontable. À la base, il devra être renforcé sur un mètre de haut.

L'évacuation des eaux de pluie ne doit pas saturer le drainage. Les deux circuits devront se rejoindre dans un regard situé en contrebas.

[modifier]

Pose des tuiles

L'opération de pose des tuiles est indissociable du lattage, l'écartement des lattes étant déterminé par le facteur de recouvrement des tuiles. Pour un toit à faible pente, le recouvrement devra être plus important que si la pente est forte. Bien sûr le réglage du recouvrement des tuiles ne concerne pas les tuiles à double emboîtement pour lequel le lattage doit être soigneusement effectué. C'est le rang de tuiles le plus proche du faîte qui sert de point de départ, le rang le plus proche de la gouttière détermine la position de la rive d'égoût, autrement dit du toit où la pluie s'égoutte.

La couverture est un travail réclamant beaucoup de bras lorsqu'on ne dispose pas d'un monte-tuile. Si des différences de couleur sont à craindre (cas des tuiles en béton coloré), il importe de bien mélanger les différentes palettes. Il existe des crochets spéciaux pour fixer les tuiles sur les lattes. Fixer une tuile sur 10 ou 15 est une bonne précaution en cas de tempête. Les tuiles de rives, arêtiers et faîtières seront obligatoirement fixés à l'aide de clous zingués ou de mastic-colle spécial. On peut percer une tuile avec un foret à béton de diamètre 3 ou 4 mm. La position du trou est déterminée par celle de la latte dans laquelle le clou sera planté.

Les découpes de tuiles au niveau des noues, des arêtiers et des chassis de toit, seront faites soigneusement après un traçage rigoureux. Les risques de pénétration de la pluie chassée par le vent devront être réduits au maximum en injectant de la mousse et en utilisant des éléments de zinguerie correctement réalisés et posés. Le film de sous-toiture ne doit pas être abimé ; il doit guider les éventuelles infiltrations jusque dans la gouttière.

[modifier]

Mise hors d'eau

Dés que la couverture est terminée on peut procéder à la pose des fenêtres et des portes extérieures car il va falloir protéger le chantier intérieur des visites inopportunes, des courants d'air et de la pluie.

[modifier]

Isolation sous les toits

Comme l'air chaud monte, la température est plus élevée au plafond et il est de coutume de mettre une couche d'isolant plus épaisse dans les combles que sur les murs. Sous le toit les entrées d'air doivent être plus spécialement traitées car il n'y a pas l'étanchéité des murs. La couche d'isolant doit être protégée contre les intrusions de la fouine, en fermant à l'aide d'un grillage solidement fixé l'espace entre les chevrons au niveau de la sablière.

Plusieurs solutions sont possibles pour l'isolation sous le toit, en fonction de la résistance thermique souhaitée, de l'espace disponible...

• peu d'espace et isolation faible : film réfléchissant fixé sous les chevrons. Coûteux et faible efficacité en pratique.

• peu d'espace et isolation moyenne : rouleaux de laine de verre agrafés entre les chevrons. Mise en œuvre délicate car l'espacement entre chevrons est rarement régulier.

• espace disponible et isolation forte : double épaisseur de panneaux de laine de roche ou de verre fixés à l'intérieur d'une structure en caissons, entre les pannes. La structure supporte aussi les plaques de plâtre, des panneaux d'aggloméré, de la frise de pin...

L'isolation est mise en place après la pose des conduits de fumée et des fenêtres de toit. Prévoir le passage des gaines de ventilation, des câbles de télévision, des gaines électriques...

[modifier]