# Les Gouttières L'étanchéité de la couverture est déterminante pour la durée de toute construction. C'est pourquoi que l'eau de pluie doit pouvoir être rapidement et complétement évacuée. Les gouttières reliées au réseau enterré par les tuyaux de descente, de débit suffisant, sont indispensables pour protéger les façades des dégradations occasionnées par l'eau de pluie. Les formes les plus courantes sont demi-ronde, havraise, nantaise, Lyonnaise, carrée, cette diversité de modèle permet de s'adapter à l'esthétique de la façade.
### DIAMÈTRE DES GOUTTIÈRES
Diamètres | Surfaces
50mm | 20m2
80mm | 65m2
100mm | 100m2
125mm | 160m2
140mm | 200m2
Pour la surface de 200m2 2 naissances de 100 ou 1 de 140
POSE D'UNE GOUTTIÈRE 1/2 RONDE
#
| Fond de gouttière | Descente
| Angle extérieur
| Gouttière
| Naissance centrale
| Naissance d'extrémité | Dauphin
| Coude
| Manchon
| Regard + couvercle | Collier
| Bout à talon avec naissance |  | Cuvette 1/2 ronde
| Angle extérieur mouluré |  | Gouttière 1/2 ronde PVC
| Gouttière 1/2 ronde Zinc |  | Gouttière carrée PVC
| Gouttière carrée Zinc |  | Gouttière Ovation
| Gouttière havraise |  | Descente Ovation