# Les termes utilisés en charpente
### About: Extrémité d'une pièce de bois | ### Faîtage: Ligne la plus haute d'un toit formée par la rencontre des deux versants
### Appentis Versant du toit appuyé à un bâtiment plus grand. | ### Ferme: Ensemble porteur d'une charpente placée transversalement au bâtiment
### Arbalétrier: Partie de la ferme, allant de l'entrait au poinçon, supportant les pannes | ### Fermette: Ferme légère formant directement chevron
### Arêtier: Pièce de bois allant de l'entrait au poinçon et supportant les pannes en angle saillant. (Inverse de la noue) | ### Jouée: Coté d'une lucarne. Petit mur élevé par rapport au rampants de la lucarne
### Auvent: Petite toiture placée au dessus d'une ouverture | ### Lucarne: Système de fenêtre aménagé dans un comble habitable
### Blochet: Pièce de bois qui joint la jambe de force à la cime du mur ou du poteau et assemble le pied d'arbalétrier. | ### Moises: Pièces de bois jumelées parallèles entre elles et assemblant d'autres pièces comme un entrait et une jambe de force
### Chevêtre: Entourage d'une trémie | ### Noue Pièce de bois placée à l'intersection de deux versants formant un angle rentrant: (Inverse de l'arêtier)
### Chien assis: Lucarne dont la pente du toit est à l'inverse de celle du comble | ### Noulet: Petite noue au droit des lucarnes
### Contrefiche: Pièce de bois qui supporte l'arbalétrier par assemblage dans le poinçon | ### Pannes: Pièces de charpente passant sur l'arbalétrier et supportant les chevrons
### Comble: Espace délimité par la charpente | ### poinçon: Pièce de bois verticale à l'aplomb de la ferme et assemblant les arbalétriers, les contrefiches et le faîtage
### Coyau: Chevron redressant le bas du pan pour lui donner du mouvement | ### Rampant: Pente du comble
### Croupe: Extrémité triangulaire d'un comble délimitée par deux arêtiers et un égout | ### Retroussé: Entrait remonté pour laisser plus de passage dans le comble
### Échantignole: Cale qui assemble la panne à l'arbalétrier. | ### Rives: lignes délimitant les côtés inclinés des pans de toiture
### Egout: Ligne basse d'un pan de couverture | ### Sablière : Panne basse portant sur le mur
### Entrait: Pièce de bois horizontale basse d'une ferme | ### Saillie: Toute partie de bois dépassant le nu du mur comme les chevrons et les pannes en bas de pente
### Entretoise: Pièce raidissant les solives ou les pannes | ### Trémie: Espace ménagé dans une toiture pour le passage d'une cheminée ou une baie.
###
Constitution d'une charpente Elle est constituée de chevrons, de pannes et de fermes (toutes ces pièces sont en bois). Un chevron répartit le poids de la toiture sur les pannes. Il est disposé dans le sens de la pente avec un entraxe (distance d'axe en axe) de 50 à 60 cm maximum, suivant le type de couverture. La section classique est de 8 à 11 cm. Les pannes sont les éléments de liaison entre les fermes. C'est par elles que transitent les charges des chevrons vers les fermes. Entraxe : 1,00 à 1,50 m m, section de 8 à 22 à 10 à25 cm La ferme constitue l'élément essentiel d'un comble. C'est elle qui transmet le poids général de la couverture aux porteurs verticaux (murs, poteaux...)Charpente industrielle Le principe de cette charpente consiste à transmettre les charges aux murs porteurs par l'intermédiaire des fermes (qui sont d'ailleurs dans ce cas très allégées, et appelées fermettes), disposées tous les 60 cm environ. Les fermettes peuvent être considérées comme des chevrons renforcés par triangulation. Portée: 5 à 35 m
Charpentes en lamellé-collé Cette technique consiste à reconstituer des équarrissages à partir de lamelle de bois de faible section, collées entre elles. Le domaine d'application comprend les : • bâtiments à usage public, • bâtiments de grande portée, • milieux agressifs (chimique, teinturier, stockage céréalier, piscines...) Du fait d'une combustion assez faible, et constante (~2cm/?heure), les structures en bois lamellé-collé ont une grande résistance au feu. Enfin, il est à savoir que les arcs de ces charpentes sont élaborés par collage à contrefil et contre-coeur de pièces de bois, de façon à répartir le travail du lamellé-collé sur toute la pièce. En charpente, élément oblique destiné à assuré la statique de l'ensemble des pièces composant la charpente, ainsi qu'a lutter contre la poussée du vent sur la toiture. Pour l'autoconstructeur, la charpente peut représenter un travail délicat si le toit ne se limite pas à un deux pans sans ferme. En fait il est parfaitement possible de venir à bout de la plupart des types de toiture en mettant en œuvre une méthodologie appropriée.