# Les tuiles "à emboîtement" les tuiles à emboîtement sont des éléments spécialement conçus pour assurer l'étanchéité par cannelures et nervures s'emboitant les unes dans les autres tout en gardant l'esthétique de la couverture. Ce principe de recouvrement permet d'alléger considérablement le poids de la couverture. Elles peuvent être à simple, double ou triple emboitement en fonction de leur nervures en tête et sur le côté des éléments Il existe de sortes de tuiles à emboîtement, petit moule et grand moule, tous ces produits sont complétés par les accéssoires nécessaire à la couverture.
# # # Caractéristiques La mise en oeuvre est régie par le DTU 40.21 travaux de couverture en tuile en terre cuite à emboîtement
Type | Nbre d'éléments / m2 | Litonnage | Poids unitaire | POids au m2
Grand moule | 10 à 15 | 33 à 41 cm | 2,8 à 3,8 kg | 37 à 45 kg
Petit moule | 20 à 22 | 24 à 28 cm | 1,8 à 2,1 kg | 35 à 46 kg
### ### Pentes d'utilisation Ces pentes sont valables pour des versant n'excédant pas12 mètres de projection horizontale Quand on utilise un écran en sous face ces pentes peuvent être diminuées de 1/7ème Il existe aussi des tuiles spécialement conçues pour être utilisées avec des pentes inférieures à ce tableau .Ces tuiles de catégories A ou B font l'objet d'une fiche technique
Type de tuile | Site | Zone d'utilisation
Zone 1 m.p.m | Zone2 m.p.m | Zone 3 m.p.m
Grand moule | Protégé | 0,35 | 0,35 | 0,50
Normal | 0,40 | 0,50 | 0,60
Exposé | ,060 | 0,70 | 0,80
Petit moule | Protégé | 0,40 | 0,50 | 0,60
Normal | 0,50 | 0,60 | 0,70
Exposé | 0,70 | 0,80 | 0,90