###
QUESTIONS RÉPONSES TOITURE

- 1 Comment choisir ses tuiles ?
- 2 les NORMES
- la norme NF/EN
- La Marque NF
- Le marquage CE
- La norme ISO
- Qu'est-ce qu'un avis technique ?
- 3 Qu'est-ce qu'un constat de traditionnalité ?
- 4 La couleur d'une tuile terre cuite évolue-t-elle dans le temps ?
- 5 Quels sont les points forts de la tuile terre cuite ?
- 6 Comment empêcher de petits animaux de rentrer dans les combles ?
- 7 Que faire contre les infiltrations de neige poudreuse ?
- 8 Que faire contre le verdissement des tuiles ?
- 9 Problèmes d'infiltrations : origines possibles
- 10 Remplacer ses vieilles tuiles par des neuves : comment faire ?
- 11 Agrandir sa maison : quelle tuile choisir ?
- 12 La tuile de votre toit ne se fabrique plus. Que faire ?
- 13 Comment rénover un toit en bardeaux ?
- 14 La couverture en tuiles face aux vents et tempêtes ?
- 15 Peut-on poser des tuiles sur n'importe quelle pente de toit ?
- 16 Nous voudrions que notre toiture soit en tuiles mais la municipalité s'y refuse. Que faire ?
- 17 Qu'est ce qu'une Toiture Intégrale ?
- 18 Un écran sous toiture est-il vraiment protecteur ?
- 19 Un isolant et un écran de sous-toiture est-ce la même chose ?
- 20 Pourquoi ne faut-il pas poser un écran de sous-toiture ou un isolant directement sous les tuiles ?
- 21 Existe-t-il un accessoire vraiment fiable pour fixer les tuiles lorsqu'il y a des rafales de vent ?
- 22 .Est-il nécessaire de fixer les tuiles sur la charpente ?
- 23 les tuiles sont partiellement imbibées d'eau. Au toucher, elles sont mouillées, mais l'eau ne goûte pas. Est-ce normal ?
- 24 Je viens d'acheter une maison de 1989, dont la charpente est en fermettes industrielles et la couverture en tuiles béton. Il y a de la mousse sur le toit. Comment s'en débarrasser ?
- 25 Peut-on nettoyer les tuiles avec de l'acide chlorydrique ?
- 26 Les tuiles béton paraissent plus lourdes que les autres tuiles. Durent-elles plus longtemps, et ne posent-elle pas un problème à long terme pour la charpente ?
- 27 Comment trouver une tuile dont la couleur se rapproche le plus de coloris anciens ?
- 28 Y a-t-il une garantie contre le gel sur les tuiles en terre cuite ?
- 29 Combien de temps faut-il pour réaliser une charpente ?
- 30 Pourquoi faut-il faire attention au matériau si l'on veut recouvrir du bois ?
- 31 Quelles sont les causes d'affaissement des charpentes ?
- 32 Et si la charpente tenait la maison ?
- 33 Question de densité
- 34 Question d'humidité
- 35 Quel est le temps de séchage du bois pour obtenir un bois utilisable en charpente ?
- 36 Est-ce grave si une pièce de bois de charpente à un défaut ?
- 37 Qu'est-ce que la dendrochronologie ?

1 Comment choisir ses tuiles ?

Le choix de votre tuile se fera suivant la pente du toit, la région climatique et l'aspect architectural régional.

auxquelles se rattachent d'autres sous catégories :

1) La tuile plate, convenant pour des toits à forte pente (environ 45°) ; Normandie, Bourgogne, Alsace,

Franche-Comté et le Centre de la France.

2) La tuile canal, ancêtre de la tuile terre cuite, elle convient aux régions où les toits sont à faible pente (30°) ;

Sud et Sud-Ouest, Vallée du Rhône.

3) La tuile à emboîtement, (emboîtement et recouvrement), convient sensiblement à toutes les pentes. Elle est

répandue sur tout le territoire.

Il existe 3 grandes familles de tuiles d'où une gamme de tuiles étendue, d'esthétique variée, offrant un éventail de couleurs s'intégrant au site de la construction. Les fabricants proposent une riche gamme d'accessoires qui permet la finition du toit. Aujourd'hui chaque région a son type de toiture, Les règles de mise en œuvre d'une tuile en terre cuite

Les règles de mise en œuvre d'une tuile sont définies par des Documents Techniques Unifiés (DTU) édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Les tuiles terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief. NF P 31-202-1 référence Les tuiles terre cuite à emboîtement à pureau plat. NF P 31-203-1 référence

Les tuiles plates de terre cuite. NF P 31-204-1 référence Les tuiles canal de terre cuite. NF P 31-201-1 référence

Bien que les documentations techniques établies par les fabricants de tuiles ne soient pas contractuelles, le professionnel doit impérativement en prendre connaissance avant toute réalisation de travaux. Nota : des mémentos et des guides de choix peuvent être utilisés dans la conception d'un ouvrage, mais ils ne sont pas destinés à être imposés à l'entreprise. Quatre DTU régissent la pose des tuiles terre cuite : DTU 40.21 DTU 40.211 DTU 40.23 DTU 40.22

HAUT DE PAGE

2 LES NORMES la norme NF/EN La norme NF est un document de référence. Aucun contrôle ni surveillance ne sont effectués par un organisme certificateur. Il est en France interdit C'est une auto-déclaration sous la seule responsabilité du fabricant, éventuellement sans essai ni suivi de qualité. de commercialiser un produit qui ne soit pas conforme à la norme NF/EN en vigueur. Le fabricant doit être en mesure de fournir une preuve de la conformité à la norme en cas de contrôle.

Certains fabricants jugeant ces exigences trop minimalistes se sont engagés dans des procédures plus contraignantes afin d'obtenir la Marque NF, ou une certification ISO.

la Marque NF

La Marque NF est l'une des marques nationales de normalisation prévue par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant son statut.

Elle matérialise une certification de produits au sens de l'article L 115-27 de la loi n° 94 442 du 3 juin 1994. Elle a pour objet d'attester la conformité des produits aux normes les concernant dans

les conditions définies par les règlements d'application édictés par l'AFNOR. Pour le contrôle des produits, la Marque NF s'appuie sur les dispositions des normes nationales, européennes ou internationales en vigueur en matière d'assurance qualité.

La Marque NF est la propriété exclusive de l'AFNOR. Il est à noter que l'AFNOR délivre aux fabricants de tuiles des attestations du droit d'usage de la Marque NF

autorisant celui-ci à apposer la marque NF DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1304 sur les modèles et accessoires associés.

La différence essentielle entre la norme et la marque NF réside dans le fait que le fabricant dont les produits bénéficient de la marque NF subit régulièrement des contrôles conduits par des laboratoires extérieurs, portant sur la qualité de ses produits.

..Le marquage CE

Certaines réglementations nationales des Etats membres de la Communauté Européenne ont été harmonisées sur la base de textes communs : ce sont les directives européennes. Ces directives fixent les en matière de santé, de sécurité, de protection du consommateur et de l'environnement. Le marquage CE atteste

de cette conformité. Il est apposé sur la tuile par le fabricant. Le marquage CE peut coexister avec des marques de certification de qualité telle que la Marque NF. exigences minimales

La norme ISO

C'est la marque de certification de systèmes délivrée par l'AFAQ (Association Française d'Assurance Qualité). Elle définit les procédures de suivi de qualité des produits.

Les sites de production certifiés par l'AFAQ répondent à toutes les exigences de la norme ISO 9002 et sont organisés pour améliorer tant les produits que les services

Qu'est-ce qu'un avis technique ?

Un Avis technique est établi à la demande d'un fabricant et s'applique à un procédé, un matériau, un élément ou équipement de construction innovant. Il indique que le produit a des performances supérieures aux normes traditionnellement exigées.

HAUT DE PAGE

3 Qu'est-ce qu'un constat de traditionnalité ?

. Pour l'obtenir, le fabricant doit justifier auprès du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de plusieurs milliers de m2 posés dans toutes les zones, dans tous les sites, dans toutes les longueurs de rampants avec et sans écran. Seules les tuiles bénéficiant de ce constat de traditionnalité peuvent être mises en œuvre à faible pente. Si une tuile ne bénéficie pas d'un constat de traditionnalité, le fabricant fournit une attestation d'assurance à votre entreprise. Document attestant que le produit qui en bénéficie possède des performances particulières, et peut être mis en œuvre à des pentes inférieures à celles des modèles courants

HAUT DE PAGE

4 La couleur d'une tuile terre cuite évolue-t-elle dans le temps ?

Les tuiles terre cuite sont des produits de fabrication naturelle (terre, eau, feu) ce qui leur donne une couleur rouge naturel après cuisson.

Les fabricants proposent une gamme de couleur adaptée pour chaque région, et qui s'harmonise avec leur environnement. Les couleurs de ces produits sont le plus souvent conçues avec des oxydes naturels appliqués par saupoudrage ou par pulvérisation d'oxyde liquéfié et ce avant cuisson. Dans ce cas la tuile préalablement séchée absorbe cette oxyde qui devient inaltérable après qu'elle soit cuite. Une couverture peut avoir des nuances de ton différentes qui lui donnent entre autre l'aspect d'ancienne tuile ou de toit de Provence. Le principe reste le même à la différence que ces couleurs sont obtenues par superposition de plusieurs oxydes. Celle-ci est inaltérable dans le temps.

HAUT DE PAGE

5 Quels sont les points forts de la tuile terre cuite ?

Solide et durable. Non combustible. Résiste aux pluies acides. La couleur se patine avec l'âge. S'adapte à tous les environnements.

HAUT DE PAGE

6 Comment empêcher de petits animaux de rentrer dans les combles ?

Certaines tuiles à fort relief sont plus favorables à la pénétration des oiseaux ou des rongeurs. sous le premier rang de tuiles ou d'accessoires (plastiques également) reprenant la forme de la tuile. Vous pouvez également trouver pour certaines On peut éviter ce phénomène par l'interposition de peignes plastiques tuiles un accessoire terre cuite qui remplit ce rôle de ''grille à moineaux''. Il empêche ces animaux de pénétrer sous la couverture tout en autorisant la ventilation de la sous-face des tuiles. Nous vous conseillons de vous rapprocher d'une entreprise spécialiste de la couverture qui déterminera la solution mieux adaptée à votre toiture.

HAUT DE PAGE

7 Que faire contre les infiltrations de neige poudreuse ?

Ce phénomène est fréquent, quel que soit le modèle de tuile. La réglementation précise que cette protection ne peut être assurée par la tuile seule, Cet écran est posé en général lors de la construction, en sous-face de la tuile. Cette protection peut éventuellement être reportée au niveau du plancher du comble si celui-ci n'est pas utilisé. C'est souvent le cas lorsque la couverture est déjà en place et qu'il n'existe aucune solution de dépose de la toiture pour interposer cet écran. Si cette pénétration est de faible importance ou occasionnelle nous vous conseillons un nettoyage des combles ainsi qu'une surveillance régulière. Si ces pénétrations sont fréquentes, il conviendra d'envisager l'intervention d'un professionnel pour mettre place un écran de sous- toiture. Celui-ci saura vous conseiller la solution la mieux adaptée. et qu'il est nécessaire de mettre un écran sous-toiture.

HAUT DE PAGE

8 Que faire contre le verdissement des tuiles ?

Ces algues n'altèrent pas la qualité de la tuile, ni sa tenue dans le temps. Il convient de nettoyer votre toiture :

- soit par traitement mécanique

- soit par traitement chimique.

Il est souvent nécessaire de conjuguer les deux méthodes pour obtenir un résultat satisfaisant (aucune solution n'étant définitive dans un site propice au verdissement). L'entreprise de couverture est la plus compétente pour le diagnostic et les travaux.

HAUT DE PAGE

9 Problèmes d'infiltrations : origines possibles

Il est possible d'observer une certaine humidité en sous face des tuiles lors des premières pluies après leur mise en œuvre. Dans ce cas, c'est un phénomène normal mais qui ne doit pas durer. par l'accumulation de débris organiques dans les emboîtements de la tuile (feuilles…), au droit d'ouvrage singulier (cheminée ; fenêtre de toit ; arêtier ;…), au produit de couverture utilisé….

- d'un défaut d'entretien de la toiture - d'un défaut d'étanchéité - d'une pente de toiture inadaptée

Nous ne pouvons que vous conseiller une vérification complète de votre couverture. Cette vérification est de la compétence d'une entreprise de couverture. Ces infiltrations peuvent également provenir :

HAUT DE PAGE

10 Remplacer ses vieilles tuiles par des neuves : comment faire ?

Il faut considérer deux paramètres importants :- L'esthétique générale de la construction (forme du produit)

- les différents critères techniques qui s'imposent.

Ces derniers sont nombreux et nécessitent une étude très précise de la couverture :

- La structure porteuse (charpente) doit pouvoir supporter le poids de la tuile (celui-ci peut être beaucoup plus lourd pour des tuiles neuves).

- Les surcharges climatiques dues à la neige doivent être intégrées dans les paramètres de poids.

- La pente du toit doit être suffisamment importante pour recevoir la tuile de votre choix. La situation géographique (zone et site d'exposition) doit être déterminée avec précision.

- Le type d'isolation doit être adapté aux exigences actuelles.

- La ventilation de la toiture est obligatoirement conforme à la dernière réglementation en vigueur.

- La longueur du versant de toiture ne doit pas excéder à l'horizontale celle imposée par les DTU (règles de pose) respectifs du produit nouvellement mis en œuvre.

Nous vous conseillons de vous rapprocher d'une entreprise de couverture qui réalisera l'étude avec l'appui du

fabricant de tuiles si nécessaire.

HAUT DE PAGE

11 Agrandir sa maison : quelle tuile choisir ?

Cet agrandissement est assimilé à une construction neuve, donc la structure porteuse ainsi que éléments techniques obligatoires doivent être étudiés et prévus par un professionnel de la couverture conformément à la réglementation en vigueur. Le choix de la tuile se porte en général sur le modèle déjà en place

.De nombreuses solutions existent pour le raccordement de votre nouvelle toiture à l'ancienne,

Nota : Le choix de la tuile peut être tributaire de l'avis des Architectes des Bâtiments de France. que ce soit :

- avec des pentes différentes de celle existante,

- un modèle de tuile différent,

- des hauteurs sous égout (gouttière) variables, etc.….

Nous vous conseillons de vous rapprocher d'une entreprise qui réalisera l'étude de cet agrandissement.

HAUT DE PAGE

12 La tuile de votre toit ne se fabrique plus. Que faire ?

Les tuiles ont une durée de vie supérieure à 30 ans. En revanche, La fabrication d'un produit peut être moindre. Si pour des raisons diverses vous avez seulement quelques tuiles à changer (reprise partielle de toiture) :

- vous devez vérifier auprès d'un couvreur ou d'un négociant en matériaux si un modèle actuel peut se raccorder avec votre ancienne tuile.

Vous identifierez facilement l'usine productrice et le modèle de tuile que vous avez sur votre toit grâce aux indications portées sous la tuile.

- Si il n'y a pas de possibilités de raccordement de modèles récents avec votre ancienne tuile, nous vous conseillons alors de déposer les tuiles pour reconstituer un pan de toiture complet avec vos anciennes tuiles.

Conservez précieusement les tuiles restantes pour d'éventuelles ré-interventions. Ensuite, faites refaire le versant découvert avec des tuiles neuves se rapprochant le plus possible de l'esthétique (forme et coloris) de vos anciennes tuiles.

HAUT DE PAGE

13 Comment rénover un toit en bardeaux ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour remplacer votre couverture par une couverture en tuiles :

- La structure porteuse (charpente) doit pouvoir supporter la surcharge de poids (la tuile étant beaucoup plus lourde que le bardeau bitumineux).

- Les surcharges climatiques dues à la neige doivent être intégrées dans ces paramètres de poids.

- La pente du toit doit être suffisamment importante pour recevoir la tuile de votre choix.

- La zone d'exposition, le site doivent être déterminés.

- La longueur du versant de toiture ne doit pas excéder celle imposée par le DTU du produit nouvellement mis en œuvre.

Vous pouvez conserver le bardeau bitumineux sous la couverture en tuiles. Il fera alors office d'écran sous-toiture (La tuile étant mise en œuvre conformément à la réglementation de pose avec écran)

HAUT DE PAGE

14 La couverture en tuiles face aux vents et tempêtes ?

Le vent est grossièrement le mouvement de l'air qui tend à équilibrer les zones de pressions différentes dans l'atmosphère. La vitesse du vent qui est en réalité un "champ de vitesse" varie suivant la hauteur (0 à 300m), la rugosité du sol (de part sa végétation et ses constructions) et la topographie des sites. Ce champ de vitesse caractérise la force de la "tempête". Les constatations faîtes après les différentes tempêtes et les études réalisées en laboratoire (tunnel aérodynamique) font apparaître qu'un grand nombre de dégâts, causés aux toitures par le vent, sont dues soit : - A des effets de succion. - A des effets combinés de pression et de succion.

En effet, les tuiles (en plein carré), les lignes de couverture (rives ; faîtages ; arêtiers), les débords de toit (égouts) et toutes les parties de la couverture où se produisent de grande vitesse (cheminées…) conduisent des actions saccadées (battements) qui préparent des éléments. l'arrachement

Il ne faut pas pour autant s'alarmer car les cas de sinistres dus au vent restent dans l'ensemble peu nombreux eu égard à la population de sinistres examinés. De plus, des solutions techniques existent pour minimiser ce type de sinistres :

Fixations de tous les accessoires de la couverture

(évitent les arrachements)

Mise en œuvre d'écran de sous toiture

(évite les effets de succion et équilibre les pressions). Dans tous les cas nous vous conseillons de vous

rapprocher d'une entreprise de couverture afin qu'elle procède à l'examen de votre toiture dans un but

1. préventif ou curatif.

HAUT DE PAGE

15 Peut-on poser des tuiles sur n'importe quelle pente de toit ?

A chaque toit sa solution tuile ! Il existe désormais des modèles de tuiles adaptés aux pentes très faibles comme aux pentes les plus fortes. Votre toiturier vous conseillera le modèle le plus adapté à la forme de charpente de votre toit.

HAUT DE PAGE

16 Nous voudrions que notre toiture soit en tuiles mais la municipalité s'y refuse. Que faire ?

Votre fournisseur de tuiles sait gérer ce type de problèmes.

Remettez-vous en à lui pour trouver une solution.

HAUT DE PAGE

17 Qu'est ce qu'une Toiture Intégrale ?

C'est un concept de couverture envisagée comme un système global, des tuiles aux accessoires en passant par les matériaux de protection. Le but étant de vous offrir une solution durable et sécurisante. Chaque élément est étudié pour fonctionner en synergie avec les autres. Lafarge a mis au point ce concept après les tempêtes de 1999 et de nombreuses études de fiabilité.

HAUT DE PAGE

18 Un écran sous toiture est-il vraiment protecteur ?

L'utilité d'un écran de sous-toiture est multiple: étanchéité à l'air, à la poussière, protection contre les infiltrations d'eau accidentelles, contre la neige poudreuse. Sans oublier un complément d'isolation thermique toujours bienvenu.

Cet écran de sous-toiture peut même être obligatoire dans certains cas, par exemple lorsque la pente du toit est très faible ou dans des régions très pluvieuses, ou encore là ou il neige beaucoup. ce sont les Documents techniques unifiés (DTU) qui normalisent ces obligations pour les couvreurs. Les professionnels de la toiture de votre région connaissent ces documents et vous diront si l'écran de sous-toiture est obligatoire pour votre habitation.

HAUT DE PAGE

19 Un isolant et un écran de sous-toiture est-ce la même chose ?

Isolant et écran de sous-toiture jouent un rôle très différent. L'isolant permet à la chaleur de ne pas s'échapper de de l'habitation en hiver ou de ne pas pénétrer dans la maison en été. L'écran de sous-toiture, quant à lui, interdit le passage de la neige, de la pluie, des poussières, des insectes ou des pollens qui auraient pu franchir le cap de la couverture de tuiles. Ainsi, votre charpente est protégée et, si un isolant est posé sur la charpente il est également protégé par l'écran.

HAUT DE PAGE

20 Pourquoi ne faut-il pas poser un écran de sous-toiture ou un isolant directement sous les tuiles ?

Pour garder une toiture saine, il est important que l'air circule. c'est ainsi que l'on évite toute condensation qui risquerait d'entraîner moisissure, prolifération microbienne et pourrissement de la charpente. Or, si l'on pose un isolant directement en sous-face des tuiles la ventilation ne se fait plus. Il faut donc prévoir un lame d'air de 2 à 4 cm entre les tuiles et l'isolant ou l'écran.Cependant, Lafarge Couverture propose aujourd'hui des écrans de sous-toiture, dits "respirants", qui peuvent se poser directement sur les tuiles car ils laissent passer la vapeur d'eau et aucun condensation nocive ne peut donc se faire.

HAUT DE PAGE

21 Existe-t-il un accessoire vraiment fiable pour fixer les tuiles lorsqu'il y a des rafales de vent ?

La fixation des tuiles est un élément clef de la pérennité d'une couverture. les crochets et pannetons Lafarge sont en matériaux résistants afin d'assurer une fixation durable à la charpente. La resistance est prévue pour des vents de 190 km/h.

L'Europanneton D3P (panneton/crochet à clouer), par exemple, est adapté aux tuiles Redland suivantes : Double Romane, Perspective, Prestige et Prestige Duo (nouveaux modèles). L'Europanneton TPA est quant à lui adapté aux tuiles Redland suivantes : Plein Ciel, Altiplane, Tradipanne.

HAUT DE PAGE

22 .Est-il nécessaire de fixer les tuiles sur la charpente ?

Chaque modèle de tuiles est prévu pour correspondre à un système de pose réglementé par un Document technique unifié (DTU), ensemble de normes mises au point par les professionnels d'un secteur donné. A chaque DTU Tuiles est attaché un tableau des fixations pour la mise en œuvre des tuiles. La fixation est donc réglementaire. Pour en savoir plus, il suffit de consulter la fiche produit de chaque modèle de tuile chez votre fournisseur.

HAUT DE PAGE

23 La maison que nous sommes en train de faire construire possède un toit en tuiles. Je constate qu'après qu'il a plu, les tuiles sont partiellement imbibées d'eau. Au toucher, elles sont mouillées, mais l'eau ne goûte pas. Est-ce normal ?

Le phénomène décrit peut intervenir dans deux situations :

- Dans un bâtiment en cours de construction ouvert à l'air, de la condensation peut apparaître sous les tuiles;

- Des tuiles posées depuis peu de temps rejettent encore un peu d'eau pour terminer leur maturation.

Ces phénomènes, bien connus, se résorbent très vite et disparaissent totalement au bout de six mois. Donc, rien que de très normal. Par contre, si la tuile coule goutte à goutte, il peut y avoir un problème de fabrication.

HAUT DE PAGE

24 Je viens d'acheter une maison de 1989, dont la charpente est en fermettes industrielles et la couverture en tuiles béton. Il y a de la mousse sur le toit. Comment s'en débarrasser ?

La solution est de nettoyer le toit en trois étapes :

1- Nettoyer l'ensemble du toit à l'aide d'un balai. Cela semble archaïque, mais l'utilisation d'un nettoyeur haute pression n'est pas conseillée car trop agressive;

2- Utiliser un démoussant de Lafarge Couverture que vous laisserez agir pendant 3 mois;

3- Repeindre les tuiles avec un "Coating", le Redcoat Lafarge par exemple, afin de redonner à votre toit un aspect parfaitement neuf.

HAUT DE PAGE

25 Peut-on nettoyer les tuiles avec de l'acide chlorydrique ?

Si l'artisan utilise de l'acide chlorydrique pur il risque d'abîmer la tuile et de lui faire perdre ses qualités de protection. On peut utiliser de l'acide chlorydrique dilué à 10 %. Lafarge Couverture propose plusieurs produits pour rendre leur jeunesse à vos tuiles: démoussant ou revêtment "Coating" par exemple.

HAUT DE PAGE

26 Les tuiles béton paraissent plus lourdes que les autres tuiles. Durent-elles plus longtemps, et ne posent-elle pas un problème à long terme pour la charpente ?

Les tuiles en béton durcissent avec le temps et deviennent donc plus resistantes. Et, contrairement à une idée reçue, elles pèsent sensiblement le même poids que des tuiles de terre cuite. De plus, une tuile terre cuite s'alourdira d'avantage qu'une tuile béton par temps humide car elle absorbe plus d'eau. Cela revient à placer les deux produits sur un plan d'égalité. Certains modèles de tuiles béton nouvelle génération ne pèsent même pas plus lourd que des tuiles en terre cuite (les tuiles Prestige par exemple). Donc aucun risque pour la charpente !

HAUT DE PAGE

27 Comment trouver une tuile dont la couleur se rapproche le plus de coloris anciens ?

Les premières tuiles imitant les coloris anciens était la Silvacane de Lafarge Couverture. Depuis, les industriels de la couverture ont mis au point nombre de modèles donnant un aspect vieilli à la toiture.

Aujourd'hui, de nombreux aspects vieillis sont disponibles, soit par mélange de tons comme les Silvacane, Authentique, Valmagne, Vieilli, Flammé... soit par travail de la forme comme la tuile Terre de Vigne.

HAUT DE PAGE

28 Y a-t-il une garantie contre le gel sur les tuiles en terre cuite ?

Oui. Et la garantie est de 30 ans.

HAUT DE PAGE

29 Combien de temps faut-il pour réaliser une charpente ?

En règle générale on compte environ cinq jours pour un montage traditionnel et une journée pour une fermette.

Quelles est la durée de vie d'une charpente ?

La toiture, partie la plus exposée de la maison, doit être renouvelée trois fois par siècle. Cela dit, une toiture composée d'une charpente de qualité peut durer bien plus de cent ans. Et la durée de vie d'un bois protégé de l'humidité est quasi illimitée !

HAUT DE PAGE

30 Pourquoi faut-il faire attention au matériau si l'on veut recouvrir du bois ?

Les bois doivent respirer. Si, par accident, ils absorbent de l'eau, ils doivent pouvoir l'évacuer par évaporation pour ne pas pourrir. Il est donc sage d'éviter les peintures inadaptées et autres papiers peints qui retiendraient l'humidité.

HAUT DE PAGE

31 Quelles sont les causes d'affaissement des charpentes ?

1. Le poids de la couverture

2. Les mouvements de la maçonnerie

3. La dégradation progressive des pièces de bois

Il suffit généralement de poser des renforts au niveau des pièces de bois. Les renforts doivent absolument être de la même essence que le bois de charpente.

HAUT DE PAGE

32 Et si la charpente tenait la maison ?

On a vu des maisons s'écrouler à cause d'un entrait de ferme cassé : la poussée exercée peut alors faire choir l'ensemble de la construction. C'est la raison pour laquelle les professionnels sont très prudents lorsqu'il s'agit de restaurer une maison ancienne car le fait d'enlever du poids (une partie de la charpente par exemple) peut casser un équilibre structurel.

HAUT DE PAGE

33 Question de densité

Les bois sont classés en « très légers », « légers », « demi-lourds » et « lourds » en fonction de leur densité.

Quelques exemples :

- bois très légers (densité 0,4 à 0,5) : le peuplier, le saule, le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre, le tilleul…

- bois légers (densité 0,5 à 0,65) : l'aulne, le bouleau, le tremble…

- bois demi-lourds (densité 0,65 à 0,8) : le charme, le châtaignier, le chêne, le pin d'Orégon, l'érable, le frêne, le hêtre, le merisier, le noyer, l'orme, le platane, …

- bois lourds (densité 0,8 à 0,95) : le buis, le chêne vert, le cornouiller, le sorbier,...

En fonction du type de charpente, du poids de la couverture, de la qualité voulue on choisit un bois de densité plus ou moins forte.

HAUT DE PAGE

34 Question d'humidité

Un arbre sur pied contient 50 à 100 % d'eau. D'où de multiples opérations de séchage avant que le bois soit utilisable en charpente. Pour cet usage, le bois ne doit pas dépasser 17 % d'humidité.

HAUT DE PAGE

35 Quel est le temps de séchage du bois pour obtenir un bois utilisable en charpente ?

Par séchage naturel, il faut compter un an par centimètre d'épaisseur pour les bois durs et six mois par centimètre pour les bois tendres, avec des variations en fonction du lieu de stockage. Mais le bois n'est pas toujours séché naturellement, il existe désormais des méthodes beaucoup plus rapides, beaucoup moins naturelles mais très efficaces.

HAUT DE PAGE

36 Est-ce grave si une pièce de bois de charpente à un défaut ?

En effet, certaines blessures du bois peuvent entraîner une fragilisation de la pièce :

- les gerçures, fentes dues à la dessiccation, doivent être de taille réduite ;

- le contre-fil, c'est-à-dire l'inclinaison des fibres dans des sens contraires, est fortement déconseillé pour des éléments de charpente ;

- les nœuds sont plus ou moins acceptés selon les essences ;

- roulures et gélivures sont des fentes dues au gel et sont prohibées pour les bois de charpente.

HAUT DE PAGE

37 Qu'est-ce que la dendrochronologie ?

Il s'agit de la méthode d'étude des cernes d'un bois pour en déduire son âge.

HAUT DE PAGE