# Comble aménageable
### FERME À ENTRAIT RETROUSSÉ
On utilise ce genre de ferme, afin de libérer de la hauteur de passage pour aménager un comble, il y a deux cas possible: avec dalle béton ou plancher bois. Charpente traditionnelle
La pente de toit suffit pour la hauteur des comble | Surélévation des mur sur la dalle pour donner de la hauteur au comble.
Charpente industrialisée
Sur dalle béton | Avec plancher formé par l'entrait inférieur porteur
Charpente au voisinage des conduits de cheminée. Lors d'une traversée dee toiture par une souche de cheminée, il faut reprendre les charges et les transmettre aux éléments porteurs. On réalise un chevêtre béton qui ceinture le conduit dans l'épaisseur des chevrons. celui-ci prendra appui sur le mur pignon et sur les pannes. L'espacement minimal entre la paroi intérieur du conduit et la charpente doit être >/= à 16cm. Dans le cas ou le conduit de cheminée est axé par rapport au pignon, il faut reprendre les charges sur les pannes intermédiaire est réaliser une mini ferme afin de soutenir la panne faîtière.
## Conduit de cheminée
La souche de conduit de cheminée La souche est la partie extérieure du conduit sortant du toit . Elle est réalisée très souvent en maçonnerie traditionnelle Ses rôles essentiels sont : De protéger le conduit des infiltrations de l'eau de pluie. D'améliorer le tirage. Pour cela elle doit être isolée pour éviter le refroidissement trop rapide des fumées ne doit pas comporter de rétrécissement du conduit et doit être suffisamment haute pour éviter les refoulements dus au vent. De protéger l'habitation contre l'incendie Ecart au feu . De rester étanche surtout au niveau de la traversée du toit. ### Conseils Techniques La souche doit avoir un couronnement en béton avec larmier (goutte d'eau) et doit se terminer par un aspirateur statique. L'enduit de la souche se réalise au mortier bâtard. Elle se maçonne souvent avec des boisseaux de terre cuite ou de pouzzolane avec une protection thermique par doublage en blocs minces (briques, agglos), ou sans, si ces boisseaux ont un double rang d'alvéoles. Le dépassement du faîtage : Le débouché de la souche doit être au moins à 40 cm du faîtage, 1,00 m au dessus d'un acrotère pour un toit terrasse, 1,20 m au dessus d'une toiture de pente inférieure à 15° Sa section intérieure et celle du conduit sur toute la hauteur doit rester constante et les parois doivent être le plus lisses possible . L'écart au feu est de 16 cm près des bois de charpente. Un entourage en béton armé s'effectue en suivant la pente dans l'épaisseur des chevrons voisins. Une étanchéité (solin) doit être réalisée par le couvreur à la sortie de toit. L'orifice extérieur terminal d'un conduit de cheminée doit se trouver à 0,40cm au moins au dessus de toutes parties de construction distante de moins de 8 mètres. # # # Fenêtres de toit La fenêtre de toit remplace avantageusement la lucarne traditionnelle dans les maisons neuves comme dans les travaux de rénovation. Ses avantages principaux sont un meilleur éclairage et un coût moindre. Les fenêtres de toit mal installées ou mal isolées peuvent par contre devenir de vrais cauchemars d'infiltration d'eau et de condensation. Ces travaux doivent être faits avec soin. Choix de modèle Le choix de fenêtre de toit dépend de sa position et de la pente du toit. Il existe des modèles fixes sans ventilation, des modèles fixes avec une mince trappe de ventilation au sommet, certains s'ouvrent comme des fenêtres à auvent avec une charnière dans le haut, d'autres ont un pivot central horizontal qui en facilite le nettoyage, et finalement il y a des modèles conçus selon la pente du toit.• Le choix d'une fenêtre de toit est fonction de plusieurs critères : - la pente du toit , - la hauteur du châssis , - la distance plancher - sommet du cadre , - la hauteur de l'allège (la réglementation française interdit une hauteur inférieure à 90 cm). Installation L'installation des fenêtres de toit diffère selon le modèle, la compagnie, et le revêtement de la toiture. Consultez le guide d'installation des manufacturiers et choisissez un entrepreneur licencié en portes et fenêtres afin de préserver votre garantie. B) La confection de la trémie : 1) Créer l'emplacement de la trémie a) Définir l'emplacement de la fenêtre et retirer l'isolant le cas échéant. b)En fonction de la largeur de la fenêtre et de l'écartement des chevrons, scier un ou plusieurs chevrons pour réaliser la trémie. C) Retirer les tuiles sur la surface de la fenêtre et scier quelques liteaux pour faciliter le travail. 2) Définir la hauteur de la trémie • Mesurer la hauteur de la fenêtre (X) et la reporter sur l'emplacement défini, augmentée de l'épaisseur des chevêtres haut et bas (a et b) plus 15 à 20 cm. - Exemple : hauteur de la trémie = y + a + b + 15 à 20 cm. • Scier à la scie égoïne en partie haute et basse le ou les chevrons. • Découper de façon identique les chevêtres. Fixer leurs extrémités sur les chevrons extérieurs (cadre de la trémie). • Clouer ensuite ces chevêtres sur les extrémités du ou des chevrons coupés à l'aide de 3 pointes de longueur 120 mm. • Immobiliser définitivement les extrémités des chevêtres sur les chevrons extérieurs à l'aide d'étriers. 3) Définir la largeur de la trémie • Mesurer la largeur de la fenêtre et reporter cette cote sur les chevêtres (a et b), majorée du jeu recommandé par le fabricant. • Adapter à dimension un des chevrons coupés précédemment. Le fixer sur les deux chevêtres (a et b), afin de délimiter la largeur de la trémie. Utiliser des étriers de fixation. • Scier tous les liteaux intérieurs au ras du cadre de la trémie. • Positionner les liteaux supports à 2 cm du bas de la fenêtre et à 2,5 cm du haut. 1 - Désolidariser l'ouvrant du dormant. Présenter ce dernier dans la trémie avec ses pattes de fixation vissées. 2 - Respecter dans cette mise en place l'équerrage du dormant en vérifiant x=x'. Vérifier également à l'aide d'un niveau. 3 - Utiliser le raccordement d'étanchéité. Positionner le "renvoi d'eau" (c) et le visser simultanément avec le bas du dormant (d). • Former la bavette en plomb laqué à l'onde des tuiles. Utiliser un maillet pour la finition. • Mettre en place les couloirs de raccordement (e). Les coiffer par les profilés latéraux du dormant. • Emboîter la capote supérieure (f) au-dessus des couloirs de raccordement latéraux et la visser sur le dormant. • Replacer les tuiles périphériques autour de la fenêtre en laissant un espace suffisant pour l'écoulement de l'eau et de la neige. Utiliser la tronçonneuse à disque pour recouper les tuiles à ajuster. • Recouvrir le joint mousse (f) qui devra être recoupé à hauteur pour s'adapter à la sous-face des tuiles. L'ouverture du toit: attention aux fuites d'air L'ouverture du toit doit avoir 1/2 pouce (1.2cm) de plus sur tout le périmètre que la dimension extérieure du cadre appelée "dimensions hors-tout". Cet espace permet un meilleur ajustement. On pourra par la suite le remplir d'uréthane pour éviter qu'il se produise des exfiltrations d'air et de la condensation. Il est préférable d'adoucir les angles supérieurs et inférieur du plafond pour augmenter la luminosité et la vue intérieures. La fenêtre de toit se fixe sur le contreplaqué à l'aide d'angles métalliques situés sur les côtés seulement de la fenêtre. Étanchéité à l'eau Membrane: Étant donné le grand nombre de problèmes d'infiltration d'eau causés par les fenêtres de toit, les constructeurs ont pratiquement cessé d'installer ces fenêtres dans les maisons neuves et de nombreux entrepreneurs en rénovation découragent les propriétaires d'en installer sur les maisons existantes. Il est pourtant relativement simple d'en installer sans craindre ces problèmes, surtout sur des toits de petites surfaces. Après avoir bien isoler et bien ventiler l'entretoit autour de la fenêtre de toit, il faut installer une membrane étanche sous les bardeaux et la faire remonter sur le cadre qui reçoit la fenêtre de toit. La membrane doit par contre descendre jusqu'à la rive du toit car la neige accumulée sur la fenêtre de toit fond et forme des plaques de glace sur les bardeaux. Solins: Sur les cotés, on insère des petits bouts de solins métalliques entre chaque bardeau de façon à suivre la ligne naturelle des bardeaux. Ces solins en forme de "L" sont cloués au cadre de la fenêtre seulement et peuvent être scellés au bardeaux avec du ciment plastique. Dans la partie supérieure, un solin de 10 pouces (30 cm) de longueur doit être glissé sous les bardeaux, on doit y conserver de 3 à 4 pouces (7.5 à 10 cm) de solin non recouvert pour faciliter l'écoulement des eaux et empêcher la détérioration du bardeaux. Dans la partie inférieure le solin de 4 1/2 pouces (11 cm) recouvre simplement le bardeau où on le scelle à l'aide de ciment plastique. Isolation et finition: attention à la condensation On ne doit pas oublier de bien isoler le pourtour de la fenêtre de toit et de recouvrir le tout d'un bon pare-vapeur. Les cotés devraient être recouverts de placoplâtre hydrofuge pour résister à la condensation.
# Panneaux La pose des panneaux de toiture en neuf comme en rénovation est une solution rapide et efficace pour réaliser, en une seule opération, le support de la couverture, l'isolation et la sous face intérieure car ils présentent une finition décorative, soit en lambris en plaques de plâtre ou en panneaux de particules.
Pour la mise en oeuvre il est important de respecter les entraxes, de fixer les panneaux avec des pointes torsadées et de réaliser les joints avec de la mousse de polyuréthane | Suivant les fabriquants de panneaux, plusieurs longueurs, hauteurs et parements sont disponibles. Les coupes de ces panneaux peuvent être effectuées directement en usine.