# FERMETTE Charpente avec fermettes: Une fermette est une petite ferme triangulée de faible section de bois. Elle est façonnée et assemblée par des connecteurs métalliques inoxydable à dents et forme ainsi une structure porteuse.
### Terminologie d'une fermette classique Elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Les fermettes sont fabriquées en usine et sont d'un très bon rapport qualité/prix Les charpentes par fermettes font l'objet d'un calcul informatisé optimisé, qui tient compte de toutes les normes de contrainte déjà citées. (poids propre, poids couverture, vent neige etc...). Cette étude prévoit également la technique de mise en oeuvre afin d'éviter les déformations et les désordres dans les ouvrages. ### Constitution La fermette est constitué de pièce bois de section: épaisseur en général de 36mm jusqu'à 15 mètres de portée et ses hauteurs varient selon l'étude entre 60mm et 197mm. L'espacement entre axe sera défini entre 60cm et 90cm. d' éléments d'ancrage La fixation sera faite par des équerres vissées sur les appuis. D'éléments transversaux. lisses entretoises pour garder les aplombs et écartements D'éléments stabilisateurs c'est un dispositif anti flambement et de contreventement afin d'éviter le déversement des fermettes. Differents type de fermettes
Comble aménageable. Ferme sans entrait elle est très utilisée, elle nécessite un plancher béton | Comble aménageable. Ferme à entrait porteur elle nécessite une adaptationdes sections en fonction des charges
Fermette en M Elle convient au plafond lourd et aux couverture légères en ardoise | Fermette en W C'est le type le plus répendu, elle s'utilise jusqu'à 12 mètres de portée
### Stabilisation de la charpente industrialisée Barres anti-flambement: Elles s'opposent aux déformations dues aux charges permanentes et climatiques, ce sont des pièces de bois clouées sous les arbalétriers selon un angle d'environ 45° Elles sont placées du faîtage vers les appuis. Toutes les pièces d'un même versant, doivent être traversées par une barre anti-flambement. Barres de contreventement: Elles s'opposent au déversement elles maintiennent les fermettes avec le bon écartement et d'aplomb (<5mm/m) On trouve les lisses filantes qui relient les arbalétriers ainsi que les entraits, également les diagonales de contreventement qui assurent la triangulation Le plan fourni par le constructeur indique les positionnement de toutes ces barres et l'écartement des fermettes qui en général est de 60 cm. Toutes ces barres sont clouées par deux pointes torsadées de 70 ou 90 selon l'épaisseur des éléments NOTA: Le contreventement ne remplace pas l'anti-flambement
### ### Les obligations Le maître d'oeuvre doit sur les plans fournis donner le maximum d'indications concernant le type de couverture, de plafond, de plancher, de cloisons pour comble à entrait porteur, l'altitude du chantier et son site au vent, la position exacte des conduits de fumée, le positionnement des fenêtres de toit avec cotation par rapport au pignon. Le fabricant effectue l'étude pour le dimensionnement et la conception des fermettes puis les façonne, il doit fournir les plans correspondant de la charpente . ces plans doivent indiquer les hypothèses de calcul, la position des fermettes, les détails éventuels (fixations, bas de pente), la position des contreventements, des anti-flambements, et les lisses avec leurs section. Le charpentier doit respecter les plans de pose et les règles de mise en oeuvre. Notamment le bon positionnement et l'aplomb des fermettes, la bonne disposition de tous les éléments de stabilisation et leurs fixations. ### ### Les fixations et assemblages Tous les éléments doivent être assemblés symétriquement avec des connecteurs métalliques à dents, avec une plaque de chaque côté La fixation conforme des équerres est pratiquée soit par cheville dans le béton du chaînage soit par tire-fond dans un tasseau noyé dans le béton de l'arase, soit sur une sablière filante.
## CONNECTEURS |
### PRODUITS D'ASSEMBLAGE &endash; Connecteurs - Les connecteurs métalliques sont des assembleurs permettant d'assurer des liaisons planes dans la fabrication d'éléments industrialisés de charpente en bois. Caractéristiques et dimensionnement : Epaisseurs de tôle : Ils sont emboutis dans des tôles d'acier dont l'épaisseur est comprise entre 0,9 et 2,5 mm. Leurs géométries sont obtenues par emboutissage pour former un réseau de picots capables de transmettre les efforts. Dimensionnement : Les liaisons réalisées par connecteurs métalliques sont conventionnellement assimilées à des pivots. Pour le dimensionnement, Le tout doit être réalisé conformément aux règles CB71, au DTU 31.3, au DTU Bois Feu 88 et à la norme EN 1075 qui introduit de nouvelles notions.