| Radiateur (n.m.) |  |
| Appareil de chauffage, sur pieds, roulettes ou en applique murale, diffusant un flux de chaleur par rayonnement à l'air ambiant reçu d'un fluide chaud (chauffage central), ou produit par lui (radiateur autonome électrique ou au gaz). ~ à fluide caloporteur : - En fonte, composés d'éléments tubulaires assemblés en batteries, la puissance de ces radiateurs dépend du nombre d'éléments qui les composent et de leur hauteur. - En tôles d'acier ou alliage léger (aluminium), ces radiateurs sont généralement moins encombrants mais disposent d'une inertie thermique inférieure à celle des radiateurs en fonte : ils atteignent plus rapidement la température souhaitée, mais se refroidissent également plus vite. Ce type de radiateurs comprend les sèche-serviettes, radiateurs-panneaux, plinthes chauffantes, etc. ~ électrique : Appareils de chauffage à faible inertie thermique transformant l'énergie électrique en énergie calorifique (effet Joule) grâce à une ou plusieurs résistances électriques. On distingue les appareils dont la chaleur est diffusée par rayonnement (radiateurs électriques lumineux) et ceux dont la chaleur est diffusée par convection (radiateurs électriques obscurs; Voir : Convecteur). ~ soufflant : Appareil de chauffage d'appoint de type lumineux, généralement de petites dimensions, composé de résistances électriques et dans lequel le flux d'air est propulsé par un ventilateur. ~ à accumulation : Appareil de chauffage à résistances, fonctionnant par convection ou ventilo-convection, et doté d'une masse réfractaire à forte inertie thermique (brique) destinée à emmagasiner l'énergie afin de la restituer suivant les besoins. Malgré un encombrement plus important, ce type de radiateur présente surtout un intérêt économique. ~ à gaz : Appareil de chauffage alimenté par gaz urbain ou stocké (butane ou propane), et fonctionnant par rayonnement (chauffage d'un panneau réfractaire porté à incandescence) ou par convection (air ambiant circulant entre des panneaux chauffés par une ou plusieurs rampes à gaz). ~ à circulation d'huile : Appareil de chauffage à haute inertie thermique et silencieux, dans laquelle une huile, chauffée par des résistances électriques, circule en circuit fermé.

Voir aussi :
Chauffage