| Marche (n.f.) |  |
| Surface horizontale permettant au pied de prendre appui sur un escalier. Une marche d'escalier doit donc avoir une largeur correspondant à un pied normal, soit 30 cm environ. Toutes les marches ont un même giron sur la ligne de foulée. Les dimensions moyennes des marches, suivant le type d'escalier, sont les suivantes :
Types d'escaliers | Hauteur de marche (cm) | Giron (cm)
Escalier de perron | 15.5 à 17 | 30 à 32
Escalier d'étage | 16.5 à 17.5 | 27 à 30
Escalier de cave | 17.5 à 18.5 | 25 à 28

Voir aussi :
Blondel (Relation de ~)
Escalier
Foulée (Ligne de ~)
Giron
Hauteur de marche