| Garde-corps (n.m.) |  |
| Terme générique désignant tout dispositif destiné à la protection contre les chutes, et situé à hauteur d'appui (allège, balustrade, parapet, etc.). La hauteur des garde-corps fait l'objet de normes précises et imposées dans tous les cas (Voir Norme NF P 01-012). ~ plein : Dont la surface verticale ne dispose d'aucune ouverture, jour ou évidement. ~ ajouré : Garde-corps composé d'éléments distants les uns des autres et dont les évidements sont soumis à la réglementation imposant des intervalles verticaux ou horizontaux précis afin que des enfants ne puissent les traverser.
Types d'éléments | Intervalles
Verticaux | Le vide entre les éléments verticaux, ainsi que le vide en partie basse, ne doit pas dépasser 11 cm.
Horizontaux | Le vide entre les éléments horizontaux ne doit pas dépasser 18 cm. En outre, les éléments bas permettant de prendre appui devront être évités sur une hauteur de 45 cm. Le vide en partie basse ne doit pas dépasser 11 cm.
Rampants | Vide identique à celui des garde-corps horizontaux. - Si l'escalier possède un limon, le vide entre ce limon et la lisse basse ne doit pas excéder 18 cm. - Si l'escalier ne possède pas de limon, le vide entre le nez des marches et la lisse basse ne doit pas dépasser 5 cm.
~ rampant : Situé le long d'un escalier, d'une rampe d'accès, d'un chemin ou d'une voie en pente longeant une forte dénivellation ou un abrupt de terrain. |  |
| Voir aussi : Allège Balustrade Limon Nez de marche |  |