| Déperdition (n.f.) |  |
| Flux de chaleur, mesuré en kilowatts (Kw), s'échappant d'un logement ou d'un bâtiment à travers ses parois, le renouvellement d'air et l'évacuation des gaz brûlés. Afin de maintenir la température d'ambiance souhaitable, ou température de confort, la déperdition doit pouvoir être compensée par les apports gratuits, tels que le soleil, ou les apports internes. Le coefficient global de déperdition (G ), exprimé en watts par mètre cube et par degré (W/m3), est le quotient des déperditions thermiques d'un logement ou d'un bâtiment, multiplié par son volume intérieur et par degré d'écart entre les températures extérieure et intérieure. Le coefficient global pour les bâtiments d'habitation (GV) se distingue de celui des autres bâtiments (G1). |  |