| Giron (n.m.) |  |
| Distance horizontale séparant deux nez de marche consécutifs ou deux contremarches dans un escalier. Toutes les marches ont un même giron sur la ligne de foulée. Les dimensions moyennes des marches sont les suivantes :
Types d'escaliers | Hauteur de marche (cm) | Giron (cm)
Escalier de perron | 15.5 à 17 | 30 à 32
Escalier d'étage | 16.5 à 17.5 | 27 à 30
Escalier de cave | 17.5 à 18.5 | 25 à 28

Giron de marche (G)
Voir aussi :
Blondel (Relation de ~)
Escalier
Hauteur de marche
Foulée (Ligne de ~)