| Ligne de foulée (n.f.) |  |
| Parcours d'une personne montant ou descendant un escalier en se tenant à la rampe du côté du jour. La ligne de foulée est placée au milieu de l'emmarchement si celui-ci mesure moins de 1.00 m, et à 0.50 m de la rampe si l'emmarchement est supérieur à 1.00 m. Le giron d'un escalier se mesure sur la ligne de foulée . Par convention la représentation de la ligne de foulée se termine par une flèche indiquant le sens de la montée d'escalier (1).

Ligne de foulée (1)
Voir aussi :
Emmarchement
Escalier
Giron
Jour