| Allège (n.f.) |  |
| Partie de mur située sous une baie (1), entre le plancher et l'appui. La hauteur d'allège se compte du niveau de sol fini du plancher à la face supérieure du rejingot.
Nature des pièces | Hauteurs d'allèges
Pièces habitables | 90 cm mini (prévoir une barre d'appui ou un garde-corps si cette valeur est inférieure).
Cuisines | 1.20 m si le plan de travail est sous la fenêtre (passage de la robinetterie). 90 cm mini en l'absence de plan de travail (voir : Pièces habitables ci-dessus).
Salles de bains, WC | 1.30 m à 1.50 m

Allège de baie (1)

Voir aussi :
Appui
Baie
Rejingot