| Bardeau (n.m.) |  |
| 1) Planchette de bois fendue utilisée comme matériau de couverture, principalement dans les régions montagneuses. Les essences utilisées sont le chêne, châtaignier, mélèze, cèdre, etc. bardeaux existent à l'état naturel ou manufacturé sous forme de feutre bitumés (shingle). Les bardeaux sont également appelés ancelles, shingle, tavaillons, shakes. ~ à dos renforcé : utilisé en Forêt Noire et taillé en coin dans le sens de la largeur (longueur variant entre 40 et 50 cm ; largeur comprise entre 6 et 14 cm). ~ allongé : utilisé en Forêt Noire (longueur variant entre 70 cm et 1 m ; largeur comprise entre 15 et 20 cm). ~ d'assemblage : bardeau de couverture, cloué, (longueur variant entre 42 et 50 cm). ~ de pose : maintenu par des lattes attachées et des pièces posées sur la couverture (longueur : 75 cm). ~ imbriqué : découpé en écaille, en motif décoratif. 2) Briquette de faible épaisseur reposant sur les chevrons pour former les hourdis. |  | Bardeaux