| Hauteur de marche (n.f.) |  |
| Différence de niveau entre deux marches successives d'un escalier. Les hauteurs moyennes de marches sont les suivantes :
Types d'escaliers | Hauteur de marche (cm) | Giron (cm)
Escalier de perron | 15.5 à 17 | 30 à 32
Escalier d'étage | 16.5 à 17.5 | 27 à 30
Escalier de cave | 17.5 à 18.5 | 25 à 28
|  | Hauteur de marche (H)
| Voir aussi : Blondel (Formule de ~) Escalier Giron Marche |  |