| SHON (abr.) |  |
| Surface Hors d'Œuvre Nette. Surface de construction égale à la somme des surfaces de chaque niveau, y compris l'épaisseur des murs et cloisons. Ne sont pas comptées les surfaces suivantes : 1. Les parties de combles ou de pièces d'une hauteur inférieure à 1,80 m, ainsi que les parties de combles non aménageables en raison de leur encombrement ou d'un plancher non prévu pour supporter une charge. 2. Les sous-sols d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 3. Les caves en sous-sol ne possédant aucune autre ouverture vers l'extérieur que les prises d'air. 4. Les balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée d'un édifice. 5. Les parties de bâtiment affectées au garage de véhicules. |  | SHON (en orange)
| Voir aussi : SHOB |  |