| Réhabilitation (n.f.) |  |
| Remise aux normes d'habitabilité actuelles d'un bâtiment ancien. - ~ légère : installation d'équipement sanitaire sans travaux touchant les parties communes du bâtiment, ni installation de chauffage central. - ~ moyenne : travaux plus complets qui, en plus de l'installation d'équipement sanitaire, portent sur les parties privatives d'un immeuble (chauffage central ou électrique) et sur ses parties communes (peinture des cages d'escaliers, ravalements de façades sans reprise des toitures). - ~ lourde : inclut les travaux précédemment cités, ainsi qu'une redistribution des pièces par logements (ou des logements par étages), une intervention plus complète sur les parties communes (comprenant la réfection des toitures), avec reprises de la structure porteuse (maçonnerie, de charpente et planchers) sans porter atteinte à l'équilibre de l'immeuble. - ~ exceptionnelle : intervention sur le gros œuvre pouvant aller jusqu'à la reprise de la structure porteuse d'un immeuble lorsque sa solidité et sa stabilité sont atteintes en profondeur. |  |
| Voir aussi : Rénovation Restauration |  |