| Chauffage (n.m.) |  |
| Production de chaleur destinée au confort ambiant des locaux, des bâtiments. Ensemble des appareils, systèmes et techniques assurant cette production. Une installation de chauffage doit développer une puissance susceptible de couvrir les déperditions d'un local, ou d'un bâtiment, d'un facteur de 1,2 fois leur total, et de 2,5 fois dans le cas d'un chauffage indirect par accumulation. ~ central, ou distribué : Production de chaleur par un appareil (chaudière à eau ou à vapeur, générateurs d'air chaud...) alimentant simultanément plusieurs corps de chauffe (radiateurs, ou tuyaux intégrés dans le sol) d'un ensemble de locaux. Ce type de chauffage peut être individuel s'il comporte une chaudière par logement ; collectif s'il dessert plusieurs logements d'un même immeuble ; urbain si sa production, de type industriel, alimente un ensemble d'immeubles ou un quartier. ~ divisé, ou à appareils autonomes : Production individuelle de chaleur par des appareils indépendants les uns des autres (convecteurs, panneaux à accumulation, poêles, etc.). ~ intégré : Production de chaleur par un système inclus dans la maçonnerie des planchers ou des plafonds d'un logement et constitué de nappes, de grilles ou de serpentins chauffants : tubes (par chauffage central) ou câbles (alimentation électrique). La température de confort thermique pour ce type d'installation, au contact des parois concernées, est de 28°. ~ d'appoint : Production de chaleur fournie par un appareil généralement mobile, utilisée exceptionnellement, et destinée à compléter le chauffage principal d'un local. ~ électrique : Production de chaleur par transformation de l'énergie électrique en énergique calorifique (effet Joule). Ce mode de chauffage peut être indirect : chauffage central (à eau chaude par chaudière électrique, ou bi-énergie), ou par accumulation ; à convection naturelle grâce à des appareils individuels (convecteurs) ; à convection forcée (ventilo-convecteurs) ; à rayonnement infrarouge (panneaux rayonnants, ou radiants) ; intégré à la maçonnerie (voir plus haut) dans les dalles de planchers.

Voir aussi :
Isolation
R adiateur